[bookmark: _GoBack] ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА)

СКЕНЕР
 ЈН OП 06/2026

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 

Предмет јавне набавке је скенер за потребе Историјског архива Града Новог Сада, Филипа Вишњића бр. 2а, Нови Сад. 

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБАРА
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	1. 
	Maksimalna veličina dokumenta: 390 x 480 mm 50% više od DIN/ISO A3 formata
Optička rezolucija skenera: 600 x 600 dpi
Dimenzija piksela: 9.3 x 9.3 µ m
Brzina skeniranja u boji: 
Format A3+ @ 150 tpi: 0,8 s
Format A3+ @ 200 tpi: 0,9 s
Format A3+ @ 300 tpi: 1,3 s
Format A3+ @ 400 tpi: 1,7 s
Dubina boja: 16 bit skala sivih tonova, 48 bit kolor
Izlazni skenovi: 24 bit kolor, 8 bit skala sivih tonova, crno belo, poboljšani polutonovi
Formati fajlova: Multipage PDF (PDF/A) i TIFF, JPEG, JPEG 2000, PNM, PNG, BMP, TIFF (Raw, G3, G4, LZW, JPEG), AutoCAD DWF, JBIG, DjVu, DICOM, PCX, Postscript, EPS, Raw data
Integrisan kompjuter unutar skenera: 64 bit Linux, Intel Core i3 procesor osme generacije, 8 Gigabyte RAM, 240GB SSD za ekstra velike poslove.
Monitor za kontrolu slike: 21 inča monitor za prikaz digitalnih sadržaja u realnom vremenu Full HD 1920 x 1080 multitouch screen
USB port: 2 X USB Port 3.0; 4 X USB 2.0
Konekcija sa lokalnom mrežom: 1 GBit Fast Ethernet putem  TCP/IP.
Kamera : CCD linijski senzor, 22.500 piksela (11.000 linija za skeniranje je jednako matričnoj kameri od 245 M Piksela)
Kamera za prenos uživo: CMOS Matrix zonski senzor
ICC Profili: Ugrađeno za sRGB, Adobe RGB i izvorno. Individualno profilisanje putem pretplate
Funkcija evaluacije kvaliteta digitalne slike: U skladu sa smernicama FADGI ***, Metamorfoze Light, ISO 19264-1
Izvor svetlosti: Beli LED, u skladu sa IEC 60825-1: class 1, nema IR/UV emisije.
Životni vek lampi:50.000 sati
Dimenzije skenera: 720 x 510 x 540 mm 
Električni priključak: 100-240 V AC, 47–63 Hz, (eksterno napajanje u skladu sa ESO standardom SES nivo V)
Potrošnja struje: ≤ 0.5 W (Spavanje) / 2.5 W (Pripravnost) / 75 W (Spreman za skeniranje) / 130 W (Skeniranje)
Radna temperatura: 5 do 40 ° C
Vlažnost : 20 do 80 % (bez kondenzacije)
Buka: < 42  dB(A)  (Skeniranje) / < 33  dB(A)  (Spavanje)

„Ili odgovarajuće“ 

Funkcije
1. Skeniranje sa glavom odozgo (overhead scanner) za formate do A3+ 50% više od DIN/ISO A3 formata
2. Smer skeniranja, sa krajnje leve strane površine koja se skenira, na krajnju desnu stranu.
3. 600 x 600 dpi optička rezolucija skenera
4. [bookmark: OLE_LINK2]Držač knjiga u obliku slova „V“ u rasponu od 120 ° i 180 º
5. Mehanički lift za podizanja stakla u obliku slova „V“ i ravnog stakla
6. Nosač stakla i staklo u obliku slova „V“ i nosač ravnog stakla i staklo
7. Korekcija spoja knjige (hrbata) – skener koji uklanja dosadne senke kod uvezanih dokumenata
8. Mogućnost promene režima fokusa tokom skeniranja (dinamički fokus)
9. Automatsko uklanjanje prsta i palca sa skena
10. Automatsko isecanje i ispravljanje slike
11. Fotometrijska korekcija balansa skale sivih tonova
12. Integrisani ICC profili International Color Consortium
13. Automatski balans vrednosti bele i crne boje
14. Jednostavni prenos podataka i skeniranje na prenosivi USB disk
15. Izlaz i konekcija na bilo koji konektovan štampsač ili hot folder
16. Izlaz i konekcija na bilo koji mrežni disk ili uređaj
17. Da je u softver skenera integrisana funkcija evaluacije kvaliteta digitalnih slika po standardima FADGI *** guidelines, Metamorfoze Light, ISO 19264-1
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Напомена: Под одговарајућим добром се подразумева добро чије се техничке и функционалне  карактеристике и квалитет, могу адекватно упоредити са понуђеним, односно идентичним или бољим техничким и функционалним карактеристикама, у односу на карактеристике наведене у техничкој спецификацији.

Уколико понуђач понуди добра робне марке која су одговарајућа наведеним карактеристикама из Спецификације, обавезан је да назначи које заменско добро је понуђено и обавезан је да уз понуду достави технички опис понуђеног добра, (произвођачке „data sheet“ , обележене) на основу којег се може недвосмислено утврдити да понуђено добро одговара траженој спецификацији.
Техничка документација може бити достављена на српском и на енглеском језику.

Уколико се из достављене документације, техничког описа не може утврдити да ли добро испуњава све захтеве техничких карактеристика, Наручилац задржава право да од понуђача захтева додатна појашњења.

На територији Републике Србије мора постојати сервисна подршка у гарантном и ван гарантном року за предметни скенер.

Понуђено добро мора бити ново и  некоришћено.

Цена обухвата и све зависне трошкове везане за испоруку предметног добра (трошкови шпедиције, царине, превоза и сл.), укључујући и све друге припадајуће трошкове.

Понуда обухвата трошкове монтаже, инсталације и пуштање скенера у рад, као и обуку запослених код Наручиоца за руковање скенером.
Обука се организује у просторијама Наручиоца и траје најмање 5 (пет) часова.


МЕСТО ИСПОРУКЕ :
Објекат Наручиоца - Историјски архив Града Новог Сада, Филипа Вишњића бр. 2а, Нови Сад.

РОК ИСПОРУКЕ:
40 дана од дана закључења уговора.
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